ПАСПОРТ СЦЕНЫ
	Вместимость зала
	Мест – 652
Партер – 402
Балкон - 250

	Наличие умного ДК
	да

	Наличие  камер
	2

	Параметры видимости
	Уклон планшета зрительного зала – 20%
Максимальное расстояние от красной линии сцены до последнего ряда – м 

	Светоаппаратная
	Расположена по центральной оси зала. Площадь м2. Прямая видимость обеспечена.

	Звукоаппаратная
	Расположена в зале в изолированном помещении с открывающимся акустическим окном.

	Размер сцены
	Длина (глубина) – 12 м
Ширина – 14,95
Высота от планшета до колосникового настила – 17 м
Диаметр круга – 10,75 м
Площадь – 266,6 м 2


	Архитектурный портал (зеркало сцены)
	ширина 9,8 м, высота 6,3 м

	авансцена
	Глубина от красной линии до рампы – 4 м
Ширина – 9 м

	Планшет сцены 
	Покрытие дощатое, брус, покрытое лаком
Цвет – сосна (светлая)
Балетный линолеум – 100 м2  (стоимость аренды оговаривается отдельно)
Вкручивание саморезов – ЗАПРЕЩЕНО
Использование конфетти ЗАПРЕЩЕНО

	Рабочие галереи и переходные мостики
	Количество ярусов боковых рабочих галерей 1
Ширина боковых галерей- 1,5м
Ограждения: Металлический барьер с перилами высотой – 0,8 м

	Оркестровая яма
	отсутствует

	Киноэкран 
	8 м * 3,2 м (за 2 софитом)

	Светодиодный  экран на заднике сцены
	7.68 м * 3.84 м, шаг пикселя 4 мм
Место управления видеомикшер в аппаратной, передача сигнала по HDMI (стоимость аренды оговаривается отдельно)

	Карман сцены
	Длина – 17,55 м
Ширина -7,92 м
Высота – 8 м
Площадь- 139,0 м

	Оборудование сцены - штанкеты
	8 свободных штанкет + 3 с кулисами+ 1задник
Шаг между осями штанкетов – 0,25 м
грузоподъемность – 200 кг
длина трубы – 12,5 м
диаметр 62 мм
тип привода – ручной противовесный (канатно-веревочный)

	Софитные подъемы
	Кол-во линий – 4 шт
Грузоподъемность – 200кг

	Система распределения электроэнергии (Силовое питание):

	Выделенная мощность на постановочное освещение 50 Квт
Точки подключения временного (гостевого) оборудования: Вводно-распределительный шкаф на сцене [справа / слева]. Разъемы: Powerlock / CEE 63A / CEE 32A.


	Управление
	Цифровая сеть DMX-512. Световая консоль: Avolites Arena количество линий DMX от аппаратной до сцены- 3

	Стационарные позиции развеса
	Выносные ложи в зале 8 каналов управления
Приборы: PAR 64 – 2 шт, PROFIL 200M 1000 – 2 шт, ART3SPORT 1100 – 8 шт
Поплановые софиты на сцене -3 линий софитов. На каждой линии: диммерные каналы – 8 шт, прямые включения 220V – 3 шт.
Приборы: LED WASH 324 – 11 шт,BEAM200 – 6шт,ROBE SPOT 575 – 2шт, 
боковой прострел – 1 ПрТЛГ – 1-4шт

	Портальная звукоусилительная система (PA):
	Конфигурация согласно акустическому расчету зала. Суммарная мощность: 4 кВт. Номинальное звуковое давление в центре зала: 80дБ (без искажений). Бренд и состав:YMAHA D2R 15 – 2,DAS compact A8 – 2шт сабвуферов, сателлитов

	Пультовая позиция
	Микшерная консоль ALLEN and HEAT AVANTIS. Протокол передачи данных сцены (Stagebox) 

	Технологическая связь и трансляция
	отсутствует

	Одежда сцены
	Антрактно-раздвижной занавес 7,5 м* 10 м (2шт) с противопожарной подкладкой (бордо)
Кулиса – 3,3*6,6 м (6шт)
Падуга – 3,15*15 м (3шт)
[bookmark: _GoBack]Задник – 7,2*19 м (1шт цвет кулис, падуги, задника-бордо
Французский занавес (француз) – 7,2*19 м -1 шт белый

	Условия разгрузки/погрузки
	Ворота въездные автоматические 6 м
Подъемный проем (люк тельфера) – 1,9*3,47 м
Тельферный подъемный механизм, грузоподъемность – 500 кг
Удаленность от сцены -8 м

	Количество гримерок
	3 шт

	Наличие горячей/холодной воды, душевых
	есть

	Технический персонал 
	Машинист сцены – 1
Рабочий сцены -1
Режиссер по свету -1
Звукорежиссер – 2
Костюмер – нет
Гример – нет
Реквизитор - нет

	Количество мест в зале
	Партер – 402
Балкон 250




СХЕМА ПОСТАНОВОЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ДК
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